ACABADOS
Cromo
GRIFERIA
Llave Electrónica FV-TRONIC para Lavabo
E363.21

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Garantia
Econsumo 
 litros/min
8.3
Calidad
Durabilidad 
Griferia
Normas de 
Salud
Producto 
Completo
Recubrimiento 
Antivandálico
Alto tráfico
Hospitalario
Hotelero

	DESCRIPCIÓN
	
	
	
	
	CARACTERISTICAS TÉCNICAS GENERALES



Llave fabricada íntegramente en aleación de cobre y zinc (latón).
Funcionamiento automático a través de un sensor infrarrojo que detecta la presencia del usuario.
Cuando el usuario coloca las manos, el sistema abre el paso de agua.
Cuando el usuario retira las manos, el sistema corta el paso de agua de forma automática.
Totalmente higiénico; el usuario nunca toca el producto. Sistema funciona con pilas tradicionales AA (no se requieren instalaciones eléctricas).
Recomendado para todo tipo de áreas institucionales. Llave se instala en el lavabo o el mesón.
NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO
NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERÍA - 
LLAVES): 2019
NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA 
B125.1: 2018
Bajo contenido de plomo; contiene menos del 2,5% aprobado por Norma.
Superficie libre de defectos y rayaduras. Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI.
Sistema de cierre probado hasta los 150.000 ciclos, sin presentar fugas. Llave probada a 500 PSI durante un minuto, sin presentar desgaste.
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