· [image: ]Blanco / White : BL	• Blanco Naranja / 
· Bone / Bone : BO	  White Orange : BNA
· Caribbean Shell : CS	• Blanco Rojo / 
· Ciprés / Cypress : CI	  White Red : BRO
· Gris /Gray: GR	• Blanco Negro / 
· Merlot / Merlot : ME	  White Black : BNE
· Verde / Green : VE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / INSTALLATION INSTRUCTIONS:
LEA  LAS INSTRUCCIONES COMPLETAMENTE ANTES DE INSTALAR / READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING
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· Herraje doble descarga, con botòn superior en la tapa. / Tank fitting with double on the cover of the tank.
· Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada, cumpliendo con normas internacionales, garantizando así una durabilidad indefinida / Manufactured in vitrified sanitary porcelain, fulfilling international norms, guaranteeing this way an indefinite durability.
· Diseño de una sola pieza con anillo cerrado. / Designed in one piece, with closed ring.
Código: HT- 1029F	Fecha: 2019 - 10 - 15
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Inodoro / Toilet Milan Plus de 4,8 LPF

Codi

" E117-E/ E117-P | E117-S | P117

RECOMENDACIONES:

Asegurese que la persona que vaya a instalar el
producto sea un profesional en la materia, para
prevenir errores que afecten las instalaciones o
el correcto funcionamiento del producto.

Realice los ajuste del sanitario UTILIZANDO
una herramienta adecuada para que la
superficie y el acabado del producto no se raye
o lastime.

Recuerde que todos los productos tienen un
mecanismo de control que debe ser revisado y
cambiado de ser necesario, ya que este puede
deteriorarse debido a la frecuencia de uso.

RECOMMENDATIONS:

To prevent any error that may affect the facilities
or the correct functioning of the product, make
sure that the person who is going to install the
product is a professional. Install the product
using suitable tools, so that it is not scratched.

Remember that all products have a control
mechanism that must be reviewed and changed
if necessary, since it can deteriorate due to the
freauencv of use.

COLORES DISPONIBLES /
COLORS AVAILABLE:

» Azul Mediterraneo /
Mediterrane Blue : AM

« Blanco Verde /

* Verde Primavera /
Sea Foam : VP
* Celeste / Light Blue : CE * Rojo / Red : RO

MEDIDAS | MEASURES:

B Dimensiones en milimetros / Dimensions in millimeters

B Dimensiones en pulgadas / Dimensions in inches
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For toilet E117-E

White Green : BVE

* Naranja / Orange : NA
* Negro / Black : NE
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1. Ubique el inodoro en la posicion en la que ira, verifique la alineacion del inodoro
respecto a la pared y posicione de acuerdo a las dimensiones indicadas en el
grafico.

3. Retire el inodoro para perforar y colocar los tacos de fijacién #10 (no incluidos) para
fijar el inodoro al piso.

Remove the toilet to drill and fit the #10 fitting plugs (not included) to attach the toilet to

the floor.
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4- \oltee el inodoro sobre una superficie suave para no rasparlo y coloque el anillo de
cera en la salida del desagtie.

Verify the alighment of toilet regarding the wall and place it according to the dimen-
sions (see graphic). For drilling mark on the floor the hole's position.
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2. Marque en el piso los orificios para su fijacion.
Turn the toilet around (on its ring) over a soft surface so that it will not be scraped

Mark the holes in the floor to mount the product correctly. and install the wax ring in the drain outlet.

Llave angular F.V.
F.V. Angle stop set

Agujeros
para fijacion

Fixation holes
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5. Coloque nuevamente el inodoro sobre el codo del desage, nivélelo y fijelo al

piso con los tirafondos.

Place the toilet over the drain again, level and secure it to the floor with screws

6. Selle la unién entre el inodoro y el piso con un cordén de silicona.

Seal the connection between the toilet and floor with silicon adhesive.

Nota: No es recomendable usar cemento
mortero en la base del inodoro. La
Garantia FV no cubre inodoros instala-
dos con mortero.

Antes de instalar el tanque verifique que

la tuberia de alimentacion este limpia y
libre de impurezas y residuos de construc-
cion.

Note: It is not advisable to use cement in
the base of the toilet. The warranty
doesn’t cover toilets installed with
cement.

To fix it Before installing the tank, verify that
the feeding pipe is clean and free of sludge
and construction residuals.

7. Instale el herraje al tanque (ver instrucciones en su embalaje). Coloque el em-
paque espumoso en la salida del herraje. Alinee el tanque sobre el inodoro y

fijelo con los pernos de sujecion.

Install the tank fittings (see instructions in the packaging). Place the foam pack-
ing in the fitting’s end. Align the tank over the toilet and secure with the bolts.

8. Conecte la valvula de ingreso del tanque a la acometida de agua mediante una
llave angular FV con manguera flexible, ref.: E266.02 DH CR (no incluida).Por
ultimo, coloque el asiento en el inodoro.

Connect water supply to the toilet valve using a F.V. angle valve with flexible ref.

E266.02 DH CR, (not included).

Ref.: E266.02 DH CR

Nota: el exceso de ajuste de la tuerca B
puede causar la ruptura de la valvula de
ingreso A.

Note: Over tightening screw B, can cause
rupture of the inlet valve A.

REGULACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL HERRAJE / REGULATION, CLEANING AND MAINTENANCE OF THE TANK FITTING

Nota:
REGULACION DEL HERRAJE

VALVULA DE ENTRADA: Para regular el nivel de agua en el
tanque presione la grapa de ajuste “C”, ¢ retire la bincha y de
medio giro “D” suba o baje el flotador para aumentar o dis-

minuir a la altura deseada.

REGULATION OF THE TANK FITTING / FILL VALVE

VALVE OF ENTRANCE: To regulate the level of water in the
tank press the adjustment staple “C” or remove the safety and
perform half a turn of "D" then move up or diminish the wanted

height.

El herraje cuenta con doble boton de descarga para ahorro de agua.
This tank fitting has two discharge buttons for water saving.

Descarga media (evacuacion

liquidos) descienden los dos —> ‘ @ <—

botones al mismo tiempo.
Half discharge (liquid evacua-
tion) Both buttons descend
together

DESCARGA DE SOLIDOS

En la valvula de salida, cuando la compuerta “D” esta
abierta existe un MENOR consumo de agua y al estar

cerradas el consumo es MAYOR

TO REGULATE THE WATER VOLUME IN THE

DISCHARGE OF SOLID WASTE

In the exit valve, a SMALLER consumption of water is D
achieved when floodgate "D" is opened and a GREATER

consumption when it is closed.

Descarga completa
(evacuacion sélidos).
Full charge (solid evacuation)

&

PARA REGULAR EL VOLUMEN DE AGUA EN

Boton descarga
de sélidos

CARACTERISTICAS /| CHARACTERISTICS

El herraje completo se despacha regulado desde fabrica / Advice: The complete tank fitting and fill valve is factory regulated.

PARA REGULAR EL VOLUMEN DE AGUA EN DESCARGA

DE LIQUIDOS

En la valvula de salida, suba o baje el flotador “E”. Cuando
el flotador esta arriba el consumo de agua es MENOR,
cuando el flotador esta abajo, el consumo de agua es

MAYOR.

TO REGULATE THE WATER VOLUME IN THE DISCHARGE

OF LIQUID WASTE

In the exit valve, ascend or lower the float “E”. When the float
is up the consumption of water is GREATER. when the float
is down, the consumption of water is BIGGER.

MANTENIMIENTO:

Si, con el paso del tiempo y el uso, se presentan
fugas de agua a la taza del inodoro, retire el flotador
de la guia y gire 45° en contra de las manecillas del
reloj, en su propio eje vertical el cuerpo superior de la
valvula de salida, retirelo y limpie los bordes “A” y “B”
indicados en el grafico. Si contindan los problemas, '

reemplace el herraje.

MAINTENANCE:

If with the passage of time and use, water leaks
appear in the toilet remove the float guide and rotate
45° counterclockwise, in their own vertical axis the
superior body of the exit valve, move away it and
clean the borders “A” and “B” indicated in the graph.
If the problems continue, replace the tank fitting.

Boton descarga
de liquidos





