COLORES DISPONIBLES
SANITARIOS
Inodoro Milán Doble Descarga
E117-E

Blanco
INCLUYE
Asiento Universal Milán
(E101.08)
Herraje doble descarga 
,8 litros
4
E102.14-DH
)
(
Botón de 
Accionamiento 
Doble Descarga
(
EHE.1.4-DH
)
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Redondo
HET 4.8-3.5 
litros/des
LEED
Desempeño 
eficiente
Durabilidad 
Sanitarios
Higiene
Garantia

	DESCRIPCIÓN
	
	
	
	
	CARACTERISTICAS TÉCNICAS GENERALES



Diseño de dos piezas.
Forma redonda.
Inodoro de alta eficiencia - HET.
Consumo por descarga: 4,8 litros para sólidos y 3,5 litros para líquidos.
NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO
NTE-INEN 3082: ARTEFACTOS SANITARIOS, 
REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO
ASME A112.19.2: INSTALACIONES SANITARIAS DE 
PLOMERÍA CERÁMICA
ASME A 112.14.2: INODOROS DE DOBLE DESCARGA
Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada. Esmaltado en todas sus áreas visibles.
La absorción de la pieza es inferior al 0,5%. Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza. Sin defectos, picaduras, fisuras o deformaciones.
	Peso referencial del producto
	26,7 kg

	Medida de pared a desagüe
	305 mm

	Nivel mínimo de agua en el tanque
	170 mm

	Altura del sello de agua
	55 mm

	Área del espejo de agua
	135 x 168 mm

	Tolerancia dimensional
	medidas ‹ 200 mm +/- 5% y › 200 mm +/- 3%


EVALUACIÓN DIMENSIONAL
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